Nr. 7/233/12.06.2017

**CAIET DE SARCINI**

**Referitor la: solicitare ofertă achiziționare mobilier pentru aparatul propriu al ANABI, LOT 1 si LOT 2**

Tipurile de mobilier propus a fi achiziționat, descrierea succintă, cerințele minime solicitate și prețurile estimate ale acestora:

1. **Lot 1 valoare estimată fără TVA este de: 18.907 lei**
2. **8 buc - mese de conferinta:**
	1. lățime – 140 cm (pentru 2 persoane);
	2. înălțime – 73 - 75 cm;
	3. adâncime – 70 cm;
	4. material: PAL;
	5. culoare - la alegere din minim 3 culori existente în paletarul ofertantului;
	6. cantuire ABS 2mm , în culoarea selectată;
	7. posibilitatea de montare/asamblare a componentelor (subansambluri) modulelor la locaţia ANABI, fiind exclusă livrarea monobloc preasamblată la fabricant. Rearanjarea modulelor componente trebuie să fie posibilă pentru realizarea unor configuraţii spaţiale dorite şi necesare în diferitele situaţii de utilizare a ansamblului;
	8. picioare metalice rezistente;
	9. picioarele trebuie să aibă protecție pentru parchet;
	10. blat – 2,4 cm - 3,6 cm;
	11. rezistent la uzura, grad intens de utilizare;
	12. garanție: 2 ani;
	13. perioadă de testare: 30 de zile;
3. **4 buc - birouri mari:**
4. înălţime: 75 cm;
5. lăţime: max. 140 cm;
6. adâncime: 80-90 cm;
7. grosime pal: 2 cm;
8. finisaj: nuc cu negru;
9. picioarele biroului vor fi din pal negru;
10. cant ABS.
11. **10 buc - birouri mici:**
12. înălţime: 75 cm;
13. lăţime: max. 100 cm;
14. adâncime: 55 cm;
15. grosime pal: 2 cm;
16. număr spaţii de depozitare: 3;
17. finisaj: nuc cu negru;
18. picioarele biroului vor fi din pal negru;
19. cant ABS;
20. în partea dreaptă va exista un loc special pentru amplasarea unităţii centrale a calculatorului şi un raft mai mic în partea superioară;
21. în partea stângă va avea suport special pentru tastatură;
22. **10 buc - dulapuri lemn:**
	1. dimensiuni minime: l900 x l450 x h1.800 mm;
	2. patru poliţe din care una fixă şi 3 variabile pe înalţime;
	3. două uşi cu câte 4 balamale, câte 1 mâner şi cu 1 încuietoare tip yale cu 2 rânduri de chei;
	4. material: pal melaminat culoare nuc pentru uşi şi poliţe, precum şi pal culoare neagră pentru laterale, cant ABS;
	5. soclu 10 cm;
23. **10 buc - casetiere (roll-box-uri):**
24. înălţime 55 cm;
25. lungime 45 cm;
26. lăţime 45 cm;
27. realizat din pal grosime 2 cm, cant abs;
28. prezintă glisiere metalice;
29. 3 sertare cu închidere centralizată;
30. mânere metalice;
31. 4 rotile;
32. finisaj: nuc cu negru;
33. **Lot 2 valoare estimată fără TVA este de: 8.319 lei**
	* 1. **10 buc - scaune ergonomice:**
	1. tip scaun – rotativ;
	2. lățime șezut- min.51 cm;
	3. șezut cu burete;
	4. greutate maximă admisă min. 120 kg;
	5. grosime burete – min. 6 cm;
	6. adâncime șezut min. 49 cm;
	7. mecanism scaun - cu balans;
	8. tip bază- polipropilena;
	9. reglabil pe înălțime ;
	10. lățime totală – min. 62 cm;
	11. diametru bază min. 60 cm;
	12. tapițerie stofă, culoare negru;
	13. spătar cu burete;
	14. material brațe polipropilenă;
	15. înălțime reglabilă min.107-117;
	16. garanție: 2 ani;
	17. perioadă de testare: 30 de zile;
		1. **8 buc - cuiere pom:**
34. înălţime 180 cm;
35. adâncime max. 45 cm;
36. material: metal şi plastic;
37. culoare gri metalizat şi negru;
38. echipat cu minim 8 agățători din material plastic, care sa suporte o greutate de 20 kg şi suport umbrelă;
	* 1. **4 buc - fişete metalice:**
	1. dimensiuni minime: l900 x l450 x h1.900 mm;
	2. patru polițe reglabile pe înălțime;
	3. două uși cu închidere în două puncte sus-jos, cu cremon și încuietoare cu 2 chei;
	4. capacitate portantă: 50 kg/ poliță;
	5. material: tablă sudată de min. 0,8 mm, cu pereți laterali dubli; culoare: gri; tabla va fi vopsită în câmp electrostatic;
39. **Documente de calificare solicitate:**

Certificat constatator eliberat de Oficiul registrului Comerţului de pe lângă tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi are sediul social din care să reiasă că are în obiectul de activitate codul CAEN corespunzător domeniului de activitate care face obiectul achiziției.

1. **Recepția cantitativă și calitativă**

9.1 Recepția cantitativă și calitativă se va face la sediul Autorității contractante, după asamblarea și verificarea bunurilor, în prezența reprezentanților autorizați ai Furnizorului.

9.2 Recepția va consta în:

* 1. verificarea cantitativă a bunurilor livrate;
	2. verificarea calitativă bunurilor;
	3. verificarea documentației tehnice și a documentelor de livrare;
	4. verificarea bunurilor după asamblare și punerea lor pe poziție, a funcționalității acestora.
1. **Cerințe suplimentare :**
2. Prețul ofertat va include ***toate costurile aferente livrării / montării și instalării*** la sediul ANABI, bld. Regina Elisabeta nr. 3, sector 3, Bucureşti.
3. Termen de livrare și asamblare pentru bunurile solicitate: maxim 25 de zile de la anunțarea câștigătorului si finalizării achiziției în catalogul electronic din SEAP.
4. Ofertantii au obligația să posteze propunerea financiară (valoarea totală a produselor pentru LOT 1 sau/si LOT 2, după caz) in catalogul electronic disponibil la adresa www.e-licitație.ro, iar atribuirea se va realiza prin intermediul SEAP-ului, conform prevederilor Legii 98/2016.
5. Operatorul economic poate transmite oferta pentru LOT 1 sau/si LOT 2
6. Ofertele care nu conțin toate produsele aferente lot-ului respectiv vor fi respinse
7. Perioada de garanție acordată produsului de către furnizor este de minimum 2 ani pentru utilizarea fără defecțiuni a acestuia și începe de la data semnării procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă a produsului la sediul ANABI.
8. La recepție se încheie un proces verbal de recepție semnat de ambele parti, care va fi anexa la factura fiscala emisă de furnizor. Certificatul de garanție este valabil de la data semnării procesului verbal de recepție.
9. În perioada de garanție furnizorul se obligă să repare, înlocuiască sau să remedieze pe propria cheltuială (inclusiv transportul) subansamblele sau componentele defecte ale bunurilor livrate numai cu componente noi, conform cerințelor
10. Furnizorul va desemna o persoană de contact pentru reparații.
11. Timpul de răspuns al furnizorului pentru remedierea defecțiunilor sesizate este de 14 zile lucrătoare de la momentul înștiințării furnizorului cu privire la defecțiunea apărută.
12. Perioada de garanție a bunurilor se extinde cu perioada scursă de la data înștiințării furnizorului și până la data la care produsele au fost repuse în stare de funcționare.
13. Nu se percepe nicio taxă în perioada de garanție, privitoare la transportul bunului și la deplasarea personalului care realizează repararea/ înlocuirea acestuia.
14. Operatorul economic se obligă să furnizeze produsele la standardele şi performanţele prezentate în caietul de sarcini (propunerea tehnică)şi garantează că produsele vândute este în concordanţă cu standardul de calitate intern şi internaţional, cu respectarea condiţiilor minime de calitate solicitate.
15. Ansamblele trebuie să fie livrabile la locaţie în componente ambalate separat uşor de transportat şi manevrat chiar și în spaţii înguste. Componentele livrate trebuie însoţite de instrucţiuni clare şi detaliate de asamblare la locul final de utilizare precum şi de toate accesoriile necesare pentru asamblare (şuruburi, cleme de prindere, cepuri etc.) inclusiv rezerve pentru eventuale pierderi tehnologice la montaj, rezonabil prezumate.
16. Oferta trebuie să includă transportul şi montarea subansamblurilor la locaţiile stabilite de solicitant, garanţii şi instrucţiuni de montare / instalare.
17. Furnizorul va asigura, cu mijloacele proprii, evacuarea, preluarea și transportarea deșeurilor rezultate din producție și asamblare, potrivit legislației în vigoare din domeniul deșeurilor, fără alte costuri suplimentare.